连环表复〔2020〕147 号

**关于对连云港乐思迪游乐设备有限公司**

**年产充气水池200套，充气滚筒120套和充气水上玩具200套项目环境影响报告表的**

**批复**

连云港乐思迪游乐设备有限公司：

你公司委托南京易环环保科技有限公司编制的《年产充气水池200套，充气滚筒120套和充气水上玩具200套项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、灌南县行政审批局的项目代码2020-320724-24-03-548520（灌南行政审批备〔2020〕222号文）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目拟位于江苏省连云港市灌南县经济开发区佛山路东侧铸造园内，占地面积650平方米，总投资100万元。根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，你公司按《报告表》所述内容建设具有环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

施工期：加强管理，合理安排施工现场，建筑材料统一规则堆放，采取定期洒水、防尘网覆盖、限载、封闭运输、使用商品混凝土、优选低噪声设备、控制作业时间等有效措施，减少扬尘、噪声等对周围环境质量的影响；未经批准，不得进行产生噪声污染的夜间作业，边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准。建筑垃圾及时清运。

营运期：1、本项目营运期废水主要是生活污水，生活废水经园区化粪池处理达到标准要求后，由市政管网接入灌南海西污水处理有限公司处理，同时落实《报告表》提出的事故防范和应急预案。

2、选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3、落实《报告表》提出的废气防治措施，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求，达标排放。运营过程中产生的有机废气，排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5相关标准要求，同时厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1中相关标准要求，项目废气须达标排放。

4、落实各类固体废物的收集、贮存和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运；废边角料、不合格品和废包装材料统一收集后外售；废胶桶由厂家回收处置。一般工业固废处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单（2013年第36号）的相关规定；危险工业固废处理、处置执行《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求，防止产生二次污染。

5、项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应的环境管理及监测计划。

6、对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、本项目实施后，污染物排放的总量初步核定为：

水污染物进入外环境量：废水量120 t/a、COD0.006t/a、总氮0.0018t/a、氨氮0.0006t/a、总磷0.00006t/a。

四、严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。你公司应在试生产之前取得排污许可。试生产期间，须按要求做好竣工环保验收工作。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

 连云港市生态环境局

2020年11月10日

抄送：连云港市灌南生态环境局，南京易环环保科技有限公司